# پشتیبانی تولید و فنی

در میان رسانه های موجود، تلویزیون به عنوان حرفه ای ترین رسانه ملزم به رعایت سختگیرانه ترین استانداردها می باشد. این مهم به علت تنوع در ساختار و گونه های تولید برنامه(اعم از مسابقه، مستند، تاک شو، رئالیتی شو، انیمیشن و...)، تنوع در مواد و مصالح تولید برنامه ها، تنوع در ابزارهای تولید و گوناگونی تخصص هایی است که در این صنعت مورد نیاز می باشند. این حجم از تنوع معمولا در چارچوب استانداردهای ساختاری، فرمی و تکنولوژیک چنان هماهنگ می شوند که شبکه های تلویزیونی هم از منظر اهداف، ماموریت ها، ارزش گذاری های محتوایی و هم از منظر فضای بصری و گرافیکی، هویت و شخصیت معینی داشته و می کوشند در روند طراحی و تولید برنامه ها به این اهداف و استانداردها متعهد بمانند و بخشی از انتظارات مخاطب شبکه را از طریق تداوم معنادار ساختاری و بصری، اقناع و موجبات وفاداری مخاطب را ایجاد نمایند.

شبکه نسیم در این راستا و به منظور حرکت به سمت ایجاد هماهنگی تکنیکی و ارتقاء هویت بصری، فهرستی از دوربین ها و ابزارهایی که استانداردهای رسانه ملی و این شبکه را تامین می کنند را منتشر نموده و از این پس تهیه کنندگان و برنامه سازان محترم ملزم به استفاده از تجهیزات ذکر شده در این فهرست می باشند. یادآوری این نکته ضروری است که از ارائه هرگونه پیشنهاد برای توسعه این فهرست استقبال می گردد و فهرست پیش رو در دوره های زمانی و با توجه به معرفی دوربین ها و ابزارهای جدید، به روز رسانی خواهد شد.

هدف این فهرست اطمینان از برآورده شدن معیارهای تصویر برای پارامترهایی مانند محدوده دینامیکی، عمق رنگ، نمایش جزئیات، نسبت سیگنال به نویز، وضوح و جلوگیری از بروز خطاهای رایج در روند تولید است که منجر به از دست رفتن زمان و تحمیل هزینه های اضافه به پروژه می گردد.

* مشخصات فنی تصویر(FHD)
Bit Depth | Color Space | Bit Rate | Scale | Resolution | Frame Type | Scan Type | Frame Rate | Media Format
10 Bit | 4.2.2 | 50 Mb/s Up To 100 Mb/s | 16:9 | 1920 x 1080 | Intra Frame (I-Frame) | Progressive | 50 FPS | MXF Or MOV
* مشخصات فنی خروجی برنامه برای ارسال به پخش و ذخیره در آرشیو
Audio | Color Space | Frame Type & Rate | Scale | Resolution | Codec | Container | Media
Stereo PCM 48KHZ 24bit | 4.2.2 | Interlace 25 FPS | 16:9 | 1920 x 1080 | MPEG2 (Bitrate=atleast 50Mb/s) I-Frame Only | Mpeg2 | HD (پخش)
Stereo PCM 48KHZ 24bit | 4.2.2 With 10 Bit Depth | Progressive 50 FPS | 16:9 | 1920 x 1080 | XAVC HD All Intra Class100 (Bitrate=atleast 100Mb/s) | MXF(for Edius) Or MXF OP-1a(for Premier) | Full HD (آرشیو) برای تولیدات رده الف و ب
Stereo PCM 48KHZ 24bit | 4.2.2 With 10 Bit Depth | Progressive 50 FPS | 16:9 | 1920 x 1080 | XAVC HD Long GOP 50 Mbps (Bitrate=atleast 50Mb/s) | MXF(for Edius) Or MXF OP-1a(for Premier) | Full HD (آرشیو) برای تولیدات رده ج و د
* مشخصات فنی تصویر(UHD)
Bit Depth | Color Space | Bit Rate | Scale | Resolution | Frame Type | Scan Type | Frame Rate | Media Format
10 Bit or 12 Bit | 4.2.2 HDR | 700 Mb/s | 16:9 | 3840 x 2160 | All Intra Frame (I-Frame) | Progressive | 50 FPS | MXF Or MOV
* مشخصات فنی خروجی برنامه برای ارسال به پخش و ذخیره در آرشیو
Audio | Color Space | Frame | Scale | Resolution | Codec | Container | Media
5.1-Channel And Stereo PCM 48KHZ 24bit | 4.2.2 With 10 Bit or 12 Bit Depth HDR | 50 FPS Progressive | 16:9 | 3840 x 2160 | MXF | XAVC QFHD Long GOP (Bitrate=atleast 140Mb/s) | UHD (پخش)
5.1-Channel And Stereo PCM 48KHZ 24bit | 4.2.2 With 10 Bit or 12 Bit Depth HDR | 50 FPS Progressive | 16:9 | 3840 x 2160 | MXF OP-1a | XAVC 4K All Intra (Bitrate=atleast 700Mb/s) | UHD (آرشیو)

### مشخصات دوربین های مورد تایید

#### SONY

#### PMW-FX9

- XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
- XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
- Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

#### PMW-FX6

- XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
- XAVC-L 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 223 Mb/s VBR]
- Gamma
- HDR-HLG, S Cinetone , Sony S-Log 3

#### PMW-FS7 & PMW-FS7 II

- XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
- XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 185 Mb/s VBR]
- Gamma Sony S-LOG3, Sony S-LOG2

#### Sony FX3

- XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
- XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
- Gamma
- HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

#### Sony fx30

- XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
- XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 185 Mb/s VBR]
- Gamma
- HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

#### SONY A7S III

- XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
- XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
- Gamma
- Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

#### Canon

#### CANON EOS C70

- XF-AVC 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [UP to 600 Mb/s VBR]
- XF-AVC 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
- Gamma
- Canon Log 2, Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Wide DR

#### CANON EOS R5C

- XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 810 Mb/s VBR]
- XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 310 Mb/s VBR]
- Gamma
- Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Rec2020

#### CANON C300 II

- XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 410 Mb/s VBR]
- XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 410 Mb/s VBR]
- Gamma Canon Log 3, Log 2, Log and Wide DR Gamma

#### BLACKMAGIC DESIGN

#### URSA MINI PRO G2

- ProRes XQ 4:4:4 12-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 312.5 MB/s VBR]
- ProRes XQ 4:4:4 12-Bit 1920 x 1080 at 50/100/150/200 fps [Up to 62.5 MB/s VBR]
- ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 110 MB/s VBR]
- ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 27.5 MB/s VBR]
- Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50/100/150 fps [Up to 191MB/s VBR]
- Blackmagic RAW 12-Bit 1920 x 1080 at 50/100/150/200 fps [Up to 49MB/s VBR]
- Gamma film

#### URSA MINI PRO 12K

- Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50/100/150 fps [Up to 268 MB/s VBR]
- Gamma film

#### POCKET CINEMA 4K

- Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 127 MB/s]
- Blackmagic RAW 12-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 49 MB/s]
- ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 110 MB/s]
- ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 27.5 MB/s]
- Gamma film

#### POCKET CINEMA 6K, POCKET CINEMA 6K PRO & POCKET CINEMA 6K G2

- ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 110 MB/s VBR]
- ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 27.5 MB/s VBR]
- Blackmagic RAW 12-Bit 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 177 MB/s]
- Gamma film

#### NIKON

#### NIKON Z9 & Z8

- ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
- Gamma HDR, N-LOG

#### RED

#### RED KOMODO

- ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 280 MB/s VBR]
- REDCODE RAW 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 280 MB/s VBR]

#### RED KOMODO X

- ProRes 4444XQ 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s VBR]
- ProRes 4444 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s]
- ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]
- REDCODE RAWREDCODE HQ/REDCODE LQ/REDCODE MQ 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]

#### RED KOMODO X

- ProRes 4444XQ 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s VBR]
- ProRes 4444 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s]
- ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]
- REDCODE RAWREDCODE HQ/REDCODE LQ/REDCODE MQ 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]

#### Panasonic

#### GH5S

- MOV 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 400 Mb/s VBR]
- MOV 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150 fps [Up to 200 Mb/s VBR]
- Gamma V-LOG , HLG

#### DJI

#### DJI MINI 3 PRO

- MOV/ 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [150 Mb/s]
- Gamma D-CineLike

#### DJI AIR 2S

- MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [150 Mb/s]
- Gamma D-CineLike

#### DJI MAVIC 3 PRO

- MOV/Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [Up to 3772 Mb/s]
- MOV/Apple ProRes 422 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [Up to 2514 Mb/s]
- MOV/Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 1920×1080 at 50/100 fps
- Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

#### DJI MAVIC 3 CLASSIC

- MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [200 Mb/s]
- Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

#### DJI MAVIC 2 PRO

- MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [100 Mb/s]
- Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

#### DJI INSPIRE 2 With ZENMUSE X5S

- Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [900 Mb/s]
- Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [2.0 Gb/s]

#### DJI INSPIRE 2 With ZENMUSE X7

- Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [906.9 Mb/s]
- Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [2.8 Gb/s]
- Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 1920×1080 at 50 fps [448.7 Mb/s]
- Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 1920×1080 at 50 fps [1.2 Gb/s]
- Gamma D-LOG

#### Gopro

#### GoPro Hero 11 Black

- HEVC 4:2:2 10-Bit 5312×2988 at 50 fps [120 Mb/s]

#### Osmo Action 3

- HEVC 4:2:2 10-Bit 3840x2160 at 50/100 fps [130 Mb/s]
- Gamma D-Cine like